Di seguito le trasformate di fuori di tre segnali:

* X: chirp lineare da 0 a 150 MHz, con rumore a -30 dB rispetto alla potenza del segnale utile.
* Y: uscita del Wideband Collector con X in input e angolo azimuth = 60°;
* Y\_ds: risultato del sottocampionamento di Y di un fattore 6.

Immagine che contiene testo, Diagramma, linea, schermata

Descrizione generata automaticamente

Immagine che contiene testo, Diagramma, schermata, linea

Descrizione generata automaticamente

Immagine che contiene schermata, linea, Diagramma, diagramma

Descrizione generata automaticamente